{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["封面","轮机设备明细表"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":50,"n_cols":10,"rows_kept":50,"merged":[[0,1,39,9],[40,6,42,6],[40,7,42,9],[43,6,47,6],[43,7,44,9],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[47,7,47,8],[48,4,48,5],[48,6,49,6],[48,7,49,9],[49,4,49,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":40}
[{"$nulls":6},"105.6m旅游趸船","技术设计"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"轮机设备明细表","CQXW750-408-01MX"]
[null,"标记","数量","修改单号","签字","日期"]
[null,"编制",null,"打字",{"$nulls":3}," 图样标记","质量kg","比例"]
[null,"校对"]
[null,"审核",{"$nulls":5},"共 8 页",null,"第 1 页"]
[null,"标检"]
[null,"        ",null,"日期",{"v":2025.1,"d":"2025.10"}]

{"sheet":"轮机设备明细表","index":1,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","名称","型号规格","数量","单位",{"$nulls":3},"备注"]
[1,"舱底泵","型号: 80CWZ-14               型式：船用卧式自吸离心泵\n流量：72m3h\n扬程: 19m\n转速：2950r/min\n电机型号：Y132S2-2H \n功率: 7.5kW",1,"台",7500,7500,105,"1.按技术协议成套订货。\n2.附件、备件、技术文件等配齐。\n3.有船用产品证书"]
[2,"消防泵","型号: 80CLZ-6                                                                                       型式：立式自吸离心泵\n流量：50m3/h\n扬程:50m\n配套电动机：Y160M2-2H\n电机功率:15kW\n转速:  2950r/min",2,"台",6500,13000,51,"1.按技术协议成套订货。\n2.附件、备件、技术文件等配齐。\n3.有船用产品证书。"]
[3,"固定式应急消防泵","型号：80CWY-55\n型式：自吸固定式\n排量：60 m3/h\n压力：0.55 MPa\n吸高：4-5 m\n柴油机型号：495S\n型式：4缸直列、四冲程、水冷、直接喷射\n额定功率：24kw\n额定转速： 1500 r/min \n燃油消耗率：≤246g/kw.h\n机油消耗率：0.8g/kw.h \n起动方式：电起动 DC24V",1,"台",{"$nulls":3},"1.成套供应。\n2.柴油机燃油管泄油保护及破裂保护。\n3.提供船检证书。\n4.按技术协议订货。"]
[4,"生活污水泵","型号:7CWFZ-70\n型式：卧式自吸粉碎泵\n流量：60m3/h\n扬程：70m\n转速： 2900 r/min\n电机功率：37 kW\n电制: AC380V 50Hz",1,"台",2500,2500,165,"1.按技术协议成套订货。\n2.附件、备件、技术文件等配齐。\n3.有船用产品证书。"]
[5,"生活污水泵","型号:1CWFZ-20\n型式：卧式自吸粉碎泵\n流量：10m3/h\n扬程：20m\n转速： 2900 r/min\n电机功率：3kW\n电制: AC380V 50Hz",1,"台",2500,2500,165,"1.按技术协议成套订货。\n2.附件、备件、技术文件等配齐。\n3.有船用产品证书。"]
[6,"油污水手摇泵","型号：CS-32Y\n排量：48 L/min\n压头：0.245 Mpa",1,"台",600,600,15,"1.按技术协议成套订货。\n2.附件、备件、技术文件等配齐。"]